(module SF-MICRO-SD (layer F.Cu) (tedit 5686EB8B)
  (fp_text reference REF** (at -7 -5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SF-MICRO-SD (at -7 -7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -11.7 -14.6) (end -11.7 -15.3) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -10 -14.6) (end -10 -13.6) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.5 -15.3) (end -11.7 -15.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10 -13.6) (end -1.6 -13.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -12.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.7 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.4 0) (end -3.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -14 0) (end -9.1 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -14 0) (end -14 -13.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -8.94 -10.7 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.84 -10.3 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.74 -10.7 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.64 -10.9 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4.54 -10.7 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.44 -10.9 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.34 -10.7 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.24 -10.7 90) (size 1.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.45 -13.55 90) (size 1.9 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -2.05 -0.4) (size 1.9 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.75 -0.4) (size 1.9 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -13.6 -14.55 90) (size 1.9 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
