(footprint "Mini_din8_ps2" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 6216983C)
  (tags "MINI DIN")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "J2" (at 0.02 0.35 -270) (layer "B.SilkS")
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    (tstamp 0dba4188-4d5d-4639-8660-efefc4d5a305)
  )
  (fp_text value "Mini Din 8" (at 4.89 0.18 -90) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.12)))
    (tstamp c88315ed-90ca-4f89-974d-2651227d86cc)
  )
  (fp_line (start -6.98 1.27) (end -6.98 -5.08) (layer "F.SilkS") (width 0.381) (tstamp 4daaa113-639b-4fd0-9c35-a1da002f58a7))
  (fp_line (start -6.98 5.08) (end -6.98 1.27) (layer "F.SilkS") (width 0.381) (tstamp 5255afe8-5b24-47f6-bd25-a8db80ee6050))
  (fp_line (start 6.98 -5.08) (end 6.98 5.08) (layer "F.SilkS") (width 0.381) (tstamp 6201f353-a12c-4291-b5f8-72be16100336))
  (fp_line (start -6.98 -5.08) (end 6.98 -5.08) (layer "F.SilkS") (width 0.381) (tstamp 937da01e-ccd2-42b9-8f96-7ba6a614e5bd))
  (fp_line (start 6.98 5.08) (end -6.98 5.08) (layer "F.SilkS") (width 0.381) (tstamp 94b00495-ead5-4831-aba6-393eed4a8963))
  (pad "1" thru_hole circle (at 1.143 -1.27) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp eecaca51-021e-41c4-9fac-ecc1df7560f6))
  (pad "2" thru_hole circle (at -1.016 -1.27) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp f7e5d356-07ab-4e26-b660-1f9e2bdf3af3))
  (pad "3" thru_hole circle (at 3.175 -1.27) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp a8730016-0a72-437a-8e19-c1407313e421))
  (pad "4" thru_hole circle (at 1.143 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 679644e3-5194-49c9-bc2f-670fb057cc6d))
  (pad "5" thru_hole circle (at -3.175 -1.27) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 0cd77f7d-d460-4f33-acea-ec52b8800920))
  (pad "6" thru_hole circle (at 3.175 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 9ecedd8c-cf4d-44ef-800b-bf3366244242))
  (pad "7" thru_hole circle (at -1.016 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 2c7a209c-0737-4684-96db-c09c9b3ed448))
  (pad "8" thru_hole circle (at -3.175 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 6cda7f90-ac63-4a40-ba5b-bdf1640e6087))
  (pad "GNDPWR" thru_hole rect (at 6.985 1.27 90) (size 3 2.5) (drill oval 2.7 2) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (tstamp 0ec48e2d-3ec3-4b6c-bc92-f4739ac3cc60))
  (pad "GNDPWR" thru_hole rect (at -6.985 1.27 90) (size 3 2.5) (drill oval 2.7 2) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (tstamp 3f16966d-7d5a-455f-b122-17950442b6cc))
  (pad "GNDPWR" thru_hole rect (at 0 2.4778) (size 3 2.5) (drill oval 2.7 2) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (tstamp d31c448d-03d7-488d-a7f6-e61c9f37b4cf))
  (model "r_mini_dins/minidin_6.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
