<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<system name="$${FILENAME}">
 <component
   name="$${FILENAME}"
   displayName="$${FILENAME}"
   version="1.0"
   description=""
   tags=""
   categories="System" />
 <parameter name="bonusData"><![CDATA[bonusData 
{
   element clk_0
   {
      datum _sortIndex
      {
         value = "0";
         type = "int";
      }
      datum sopceditor_expanded
      {
         value = "1";
         type = "boolean";
      }
   }
   element pll_0
   {
      datum _sortIndex
      {
         value = "1";
         type = "int";
      }
      datum sopceditor_expanded
      {
         value = "1";
         type = "boolean";
      }
   }
   element pll_1
   {
      datum _sortIndex
      {
         value = "2";
         type = "int";
      }
   }
   element pll_2
   {
      datum _sortIndex
      {
         value = "3";
         type = "int";
      }
      datum sopceditor_expanded
      {
         value = "1";
         type = "boolean";
      }
   }
}
]]></parameter>
 <parameter name="clockCrossingAdapter" value="HANDSHAKE" />
 <parameter name="device" value="5CSEBA6U23I7" />
 <parameter name="deviceFamily" value="Cyclone V" />
 <parameter name="deviceSpeedGrade" value="7" />
 <parameter name="fabricMode" value="QSYS" />
 <parameter name="generateLegacySim" value="false" />
 <parameter name="generationId" value="0" />
 <parameter name="globalResetBus" value="false" />
 <parameter name="hdlLanguage" value="VERILOG" />
 <parameter name="hideFromIPCatalog" value="false" />
 <parameter name="lockedInterfaceDefinition" value="" />
 <parameter name="maxAdditionalLatency" value="1" />
 <parameter name="projectName" value="" />
 <parameter name="sopcBorderPoints" value="false" />
 <parameter name="systemHash" value="0" />
 <parameter name="testBenchDutName" value="" />
 <parameter name="timeStamp" value="0" />
 <parameter name="useTestBenchNamingPattern" value="false" />
 <instanceScript></instanceScript>
 <interface name="clk" internal="clk_0.clk_in" type="clock" dir="end" />
 <interface
   name="pll_0_outclk1"
   internal="pll_0.outclk1"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_0_outclk2"
   internal="pll_0.outclk2"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_0_outclk3"
   internal="pll_0.outclk3"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_0_outclk4"
   internal="pll_0.outclk4"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_0_outclk5"
   internal="pll_0.outclk5"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_0_outclk6"
   internal="pll_0.outclk6"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface name="pll_0_refclk" internal="pll_0.refclk" type="clock" dir="end" />
 <interface name="pll_0_reset" internal="pll_0.reset" type="reset" dir="end" />
 <interface
   name="pll_1_outclk0"
   internal="pll_1.outclk0"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_1_outclk1"
   internal="pll_1.outclk1"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_1_outclk2"
   internal="pll_1.outclk2"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_1_outclk3"
   internal="pll_1.outclk3"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_1_outclk4"
   internal="pll_1.outclk4"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface name="pll_1_reset" internal="pll_1.reset" type="reset" dir="end" />
 <interface
   name="pll_2_outclk0"
   internal="pll_2.outclk0"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_2_outclk1"
   internal="pll_2.outclk1"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_2_outclk2"
   internal="pll_2.outclk2"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface
   name="pll_2_outclk3"
   internal="pll_2.outclk3"
   type="clock"
   dir="start" />
 <interface name="pll_2_outclk4" internal="pll_2.outclk4" />
 <interface name="pll_2_reset" internal="pll_2.reset" type="reset" dir="end" />
 <interface name="reset" internal="clk_0.clk_in_reset" type="reset" dir="end" />
 <module name="clk_0" kind="clock_source" version="17.1" enabled="1">
  <parameter name="clockFrequency" value="50000000" />
  <parameter name="clockFrequencyKnown" value="true" />
  <parameter name="inputClockFrequency" value="0" />
  <parameter name="resetSynchronousEdges" value="NONE" />
 </module>
 <module name="pll_0" kind="altera_pll" version="17.1" enabled="1">
  <parameter name="debug_print_output" value="false" />
  <parameter name="debug_use_rbc_taf_method" value="false" />
  <parameter name="device" value="5CSEBA6U23I7" />
  <parameter name="device_family" value="Cyclone V" />
  <parameter name="gui_active_clk" value="false" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency0" value="120.000000 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency1" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency10" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency11" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency12" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency13" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency14" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency15" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency16" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency17" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency2" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency3" value="32.533324 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency4" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency5" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency6" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency7" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency8" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency9" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift0" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift1" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift10" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift11" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift12" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift13" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift14" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift15" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift16" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift17" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift2" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift3" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift4" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift5" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift6" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift7" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift8" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift9" value="0" />
  <parameter name="gui_cascade_counter0" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter1" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter10" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter11" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter12" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter13" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter14" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter15" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter16" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter17" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter2" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter3" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter4" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter5" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter6" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter7" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter8" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter9" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_outclk_index" value="0" />
  <parameter name="gui_channel_spacing" value="0.0" />
  <parameter name="gui_clk_bad" value="false" />
  <parameter name="gui_device_speed_grade" value="2" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c0" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c1" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c10" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c11" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c12" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c13" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c14" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c15" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c16" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c17" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c2" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c3" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c4" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c5" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c6" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c7" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c8" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c9" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_n" value="1" />
  <parameter name="gui_dps_cntr" value="C0" />
  <parameter name="gui_dps_dir" value="Positive" />
  <parameter name="gui_dps_num" value="1" />
  <parameter name="gui_dsm_out_sel" value="1st_order" />
  <parameter name="gui_duty_cycle0" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle1" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle10" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle11" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle12" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle13" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle14" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle15" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle16" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle17" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle2" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle3" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle4" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle5" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle6" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle7" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle8" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle9" value="50" />
  <parameter name="gui_en_adv_params" value="false" />
  <parameter name="gui_en_dps_ports" value="false" />
  <parameter name="gui_en_phout_ports" value="false" />
  <parameter name="gui_en_reconf" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_cascade_in" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_cascade_out" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_mif_dps" value="false" />
  <parameter name="gui_feedback_clock" value="Global Clock" />
  <parameter name="gui_frac_multiply_factor" value="1" />
  <parameter name="gui_fractional_cout" value="32" />
  <parameter name="gui_mif_generate" value="false" />
  <parameter name="gui_multiply_factor" value="1" />
  <parameter name="gui_number_of_clocks" value="8" />
  <parameter name="gui_operation_mode" value="normal" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency0" value="256.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency1" value="112.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency10" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency11" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency12" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency13" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency14" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency15" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency16" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency17" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency2" value="64.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency3" value="32.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency4" value="16.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency5" value="8.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency6" value="4.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency7" value="2.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency8" value="1.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency9" value="100.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift0" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift1" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift10" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift11" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift12" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift13" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift14" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift15" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift16" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift17" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift2" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift3" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift4" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift5" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift6" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift7" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift8" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift9" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg0" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg1" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg10" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg11" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg12" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg13" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg14" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg15" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg16" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg17" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg2" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg3" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg4" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg5" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg6" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg7" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg8" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg9" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phout_division" value="1" />
  <parameter name="gui_pll_auto_reset" value="On" />
  <parameter name="gui_pll_bandwidth_preset" value="Auto" />
  <parameter name="gui_pll_cascading_mode">Create an adjpllin signal to connect with an upstream PLL</parameter>
  <parameter name="gui_pll_mode" value="Fractional-N PLL" />
  <parameter name="gui_ps_units0" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units1" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units10" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units11" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units12" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units13" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units14" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units15" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units16" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units17" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units2" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units3" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units4" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units5" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units6" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units7" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units8" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units9" value="ps" />
  <parameter name="gui_refclk1_frequency" value="100.0" />
  <parameter name="gui_refclk_switch" value="false" />
  <parameter name="gui_reference_clock_frequency" value="50.0" />
  <parameter name="gui_switchover_delay" value="0" />
  <parameter name="gui_switchover_mode">Automatic Switchover</parameter>
  <parameter name="gui_use_locked" value="false" />
 </module>
 <module name="pll_1" kind="altera_pll" version="17.1" enabled="1">
  <parameter name="debug_print_output" value="false" />
  <parameter name="debug_use_rbc_taf_method" value="false" />
  <parameter name="device" value="5CSEBA6U23I7" />
  <parameter name="device_family" value="Cyclone V" />
  <parameter name="gui_active_clk" value="false" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency0" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency1" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency10" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency11" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency12" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency13" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency14" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency15" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency16" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency17" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency2" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency3" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency4" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency5" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency6" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency7" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency8" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency9" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift0" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift1" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift10" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift11" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift12" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift13" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift14" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift15" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift16" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift17" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift2" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift3" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift4" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift5" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift6" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift7" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift8" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift9" value="0" />
  <parameter name="gui_cascade_counter0" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter1" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter10" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter11" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter12" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter13" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter14" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter15" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter16" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter17" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter2" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter3" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter4" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter5" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter6" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter7" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter8" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter9" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_outclk_index" value="0" />
  <parameter name="gui_channel_spacing" value="0.0" />
  <parameter name="gui_clk_bad" value="false" />
  <parameter name="gui_device_speed_grade" value="2" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c0" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c1" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c10" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c11" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c12" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c13" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c14" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c15" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c16" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c17" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c2" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c3" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c4" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c5" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c6" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c7" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c8" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c9" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_n" value="1" />
  <parameter name="gui_dps_cntr" value="C0" />
  <parameter name="gui_dps_dir" value="Positive" />
  <parameter name="gui_dps_num" value="1" />
  <parameter name="gui_dsm_out_sel" value="1st_order" />
  <parameter name="gui_duty_cycle0" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle1" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle10" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle11" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle12" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle13" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle14" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle15" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle16" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle17" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle2" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle3" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle4" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle5" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle6" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle7" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle8" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle9" value="50" />
  <parameter name="gui_en_adv_params" value="false" />
  <parameter name="gui_en_dps_ports" value="false" />
  <parameter name="gui_en_phout_ports" value="false" />
  <parameter name="gui_en_reconf" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_cascade_in" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_cascade_out" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_mif_dps" value="false" />
  <parameter name="gui_feedback_clock" value="Global Clock" />
  <parameter name="gui_frac_multiply_factor" value="1" />
  <parameter name="gui_fractional_cout" value="32" />
  <parameter name="gui_mif_generate" value="false" />
  <parameter name="gui_multiply_factor" value="1" />
  <parameter name="gui_number_of_clocks" value="5" />
  <parameter name="gui_operation_mode" value="normal" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency0" value="56.75" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency1" value="28.375" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency10" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency11" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency12" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency13" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency14" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency15" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency16" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency17" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency2" value="14.1875" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency3" value="7.09375" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency4" value="3.546875" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency5" value="7.09375" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency6" value="3.546875" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency7" value="3.546875" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency8" value="3.546875" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency9" value="100.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift0" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift1" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift10" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift11" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift12" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift13" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift14" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift15" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift16" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift17" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift2" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift3" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift4" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift5" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift6" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift7" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift8" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift9" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg0" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg1" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg10" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg11" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg12" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg13" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg14" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg15" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg16" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg17" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg2" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg3" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg4" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg5" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg6" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg7" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg8" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg9" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phout_division" value="1" />
  <parameter name="gui_pll_auto_reset" value="On" />
  <parameter name="gui_pll_bandwidth_preset" value="Auto" />
  <parameter name="gui_pll_cascading_mode">Create an adjpllin signal to connect with an upstream PLL</parameter>
  <parameter name="gui_pll_mode" value="Integer-N PLL" />
  <parameter name="gui_ps_units0" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units1" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units10" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units11" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units12" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units13" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units14" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units15" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units16" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units17" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units2" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units3" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units4" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units5" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units6" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units7" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units8" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units9" value="ps" />
  <parameter name="gui_refclk1_frequency" value="100.0" />
  <parameter name="gui_refclk_switch" value="false" />
  <parameter name="gui_reference_clock_frequency" value="256.0" />
  <parameter name="gui_switchover_delay" value="0" />
  <parameter name="gui_switchover_mode">Automatic Switchover</parameter>
  <parameter name="gui_use_locked" value="false" />
 </module>
 <module name="pll_2" kind="altera_pll" version="17.1" enabled="1">
  <parameter name="debug_print_output" value="false" />
  <parameter name="debug_use_rbc_taf_method" value="false" />
  <parameter name="device" value="5CSEBA6U23I7" />
  <parameter name="device_family" value="Cyclone V" />
  <parameter name="gui_active_clk" value="false" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency0" value="36.000000 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency1" value="31.500000 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency10" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency11" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency12" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency13" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency14" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency15" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency16" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency17" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency2" value="25.568627 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency3" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency4" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency5" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency6" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency7" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency8" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_output_clock_frequency9" value="0 MHz" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift0" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift1" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift10" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift11" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift12" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift13" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift14" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift15" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift16" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift17" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift2" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift3" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift4" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift5" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift6" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift7" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift8" value="0" />
  <parameter name="gui_actual_phase_shift9" value="0" />
  <parameter name="gui_cascade_counter0" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter1" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter10" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter11" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter12" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter13" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter14" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter15" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter16" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter17" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter2" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter3" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter4" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter5" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter6" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter7" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter8" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_counter9" value="false" />
  <parameter name="gui_cascade_outclk_index" value="0" />
  <parameter name="gui_channel_spacing" value="0.0" />
  <parameter name="gui_clk_bad" value="false" />
  <parameter name="gui_device_speed_grade" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c0" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c1" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c10" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c11" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c12" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c13" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c14" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c15" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c16" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c17" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c2" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c3" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c4" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c5" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c6" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c7" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c8" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_c9" value="1" />
  <parameter name="gui_divide_factor_n" value="1" />
  <parameter name="gui_dps_cntr" value="C0" />
  <parameter name="gui_dps_dir" value="Positive" />
  <parameter name="gui_dps_num" value="1" />
  <parameter name="gui_dsm_out_sel" value="1st_order" />
  <parameter name="gui_duty_cycle0" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle1" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle10" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle11" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle12" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle13" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle14" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle15" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle16" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle17" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle2" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle3" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle4" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle5" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle6" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle7" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle8" value="50" />
  <parameter name="gui_duty_cycle9" value="50" />
  <parameter name="gui_en_adv_params" value="false" />
  <parameter name="gui_en_dps_ports" value="false" />
  <parameter name="gui_en_phout_ports" value="false" />
  <parameter name="gui_en_reconf" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_cascade_in" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_cascade_out" value="false" />
  <parameter name="gui_enable_mif_dps" value="false" />
  <parameter name="gui_feedback_clock" value="Global Clock" />
  <parameter name="gui_frac_multiply_factor" value="1" />
  <parameter name="gui_fractional_cout" value="32" />
  <parameter name="gui_mif_generate" value="false" />
  <parameter name="gui_multiply_factor" value="1" />
  <parameter name="gui_number_of_clocks" value="4" />
  <parameter name="gui_operation_mode" value="normal" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency0" value="31.1" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency1" value="25.175" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency10" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency11" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency12" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency13" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency14" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency15" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency16" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency17" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency2" value="17.734475" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency3" value="8.867237" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency4" value="8.867237" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency5" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency6" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency7" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency8" value="100.0" />
  <parameter name="gui_output_clock_frequency9" value="100.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift0" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift1" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift10" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift11" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift12" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift13" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift14" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift15" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift16" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift17" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift2" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift3" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift4" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift5" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift6" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift7" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift8" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift9" value="0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg0" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg1" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg10" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg11" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg12" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg13" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg14" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg15" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg16" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg17" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg2" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg3" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg4" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg5" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg6" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg7" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg8" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phase_shift_deg9" value="0.0" />
  <parameter name="gui_phout_division" value="1" />
  <parameter name="gui_pll_auto_reset" value="On" />
  <parameter name="gui_pll_bandwidth_preset" value="Auto" />
  <parameter name="gui_pll_cascading_mode">Create an adjpllin signal to connect with an upstream PLL</parameter>
  <parameter name="gui_pll_mode" value="Fractional-N PLL" />
  <parameter name="gui_ps_units0" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units1" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units10" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units11" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units12" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units13" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units14" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units15" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units16" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units17" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units2" value="degrees" />
  <parameter name="gui_ps_units3" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units4" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units5" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units6" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units7" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units8" value="ps" />
  <parameter name="gui_ps_units9" value="ps" />
  <parameter name="gui_refclk1_frequency" value="100.0" />
  <parameter name="gui_refclk_switch" value="false" />
  <parameter name="gui_reference_clock_frequency" value="256.0" />
  <parameter name="gui_switchover_delay" value="0" />
  <parameter name="gui_switchover_mode">Automatic Switchover</parameter>
  <parameter name="gui_use_locked" value="false" />
 </module>
 <connection kind="clock" version="17.1" start="pll_0.outclk0" end="pll_1.refclk" />
 <connection kind="clock" version="17.1" start="pll_0.outclk0" end="pll_2.refclk" />
 <interconnectRequirement for="$system" name="qsys_mm.clockCrossingAdapter" value="HANDSHAKE" />
 <interconnectRequirement for="$system" name="qsys_mm.enableEccProtection" value="FALSE" />
 <interconnectRequirement for="$system" name="qsys_mm.insertDefaultSlave" value="FALSE" />
 <interconnectRequirement for="$system" name="qsys_mm.maxAdditionalLatency" value="1" />
</system>
