# Override some defaults so BT stack is enabled
# by default in this example
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BLE_ONLY=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BR_EDR_ONLY=n
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BTDM=n
CONFIG_BTDM_MODEM_SLEEP=n
CONFIG_BTDM_SCAN_DUPL_TYPE_DATA_DEVICE=y
CONFIG_BTDM_BLE_MESH_SCAN_DUPL_EN=y
CONFIG_BT_BTU_TASK_STACK_SIZE=4512

# Override some defaults of ESP BLE Mesh
CONFIG_BLE_MESH=y
CONFIG_BLE_MESH_PROVISIONER=y
CONFIG_BLE_MESH_PB_GATT=y
CONFIG_BLE_MESH_TX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_RX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_CFG_CLI=y
CONFIG_BLE_MESH_SENSOR_CLI=y
