
(module MOLEX_502570-0893 (layer F.Cu) (tedit 5F30724D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -8.045685 4.631145 900) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00133070866 1.00133070866) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value MOLEX_502570-0893 (at 8.1712 -2.79709 900) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.00075590551 1.00075590551) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -7.1 8.0) (end 7.1 8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.1 -8.0) (end 7.1 -8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.6 -7.9) (end -5.6 -7.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.6 -7.2) (end 5.6 -7.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.0 1.0) (end -4.0 3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.0 3.0) (end 4.0 3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.0 3.0) (end 4.0 1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.0 1.0) (end -4.0 1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.0 -5.0) (end -5.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.0 -1.0) (end -1.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.0 -1.0) (end -1.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.0 -5.0) (end -5.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.0 -1.0) (end 5.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.0 -1.0) (end 5.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.0 -5.0) (end 1.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.0 -5.0) (end 1.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.6 -7.2) (end -4.4 -6.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.4 -6.6) (end -2.2 -6.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -6.2) (end 2.2 -6.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.6 -7.2) (end 4.2 -6.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.2 -6.6) (end 2.2 -6.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.1 -9.65) (end 7.1 -9.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_text user Card~Lock~Position (at 2.10102 -9.80475) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.32015511811 0.32015511811) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -7.5 -10.1) (end -7.5 8.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.5 8.4) (end 7.5 8.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.5 8.4) (end 7.5 -10.1) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.5 -10.1) (end -7.5 -10.1) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.6 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.5 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.6 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.7 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 2.8 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 3.9 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 5.0 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad SM1 smd rect (at -6.45 -7.1) (size 1.4 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad SM2 smd rect (at 6.45 -7.1) (size 1.4 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad DL smd rect (at 6.575 2.65) (size 1.15 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad SM3 smd rect (at -2.9 7.375) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad DS smd rect (at -0.6 7.375) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad SM4 smd rect (at 6.0 7.375) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)