***********************************************
从零开始设置 MacOS 环境下的工具链
***********************************************

:link_to_translation:`en:[English]`

软件包管理器
============

从零开始设置工具链，您需要安装 MacPorts_ 或 homebrew_ 软件包管理器。或者，您也可以直接 :doc:`下载预编译的工具链 <macos-setup>`。

MacPorts 需要完整的 XCode 软件，而 homebrew 只需要安装 XCode 命令行工具即可。

    .. _homebrew: https://brew.sh/
    .. _MacPorts: https://www.macports.org/install.php

请参考 :ref:`工具链自定义设置 <get-started-customized-setup>` 章节，查看可能需要从头开始设置工具链的情况。

安装准备
========

- 安装 pip::
    
    sudo easy_install pip

- 安装 pyserial::
    
    pip install --user pyserial
- 安装 CMake 和 Ninja 编译工具：

    - 若有 HomeBrew，您可以运行::

        brew install cmake ninja

    - 若有 MacPorts，您可以运行::

        sudo port install cmake ninja

从源代码编译工具链
==================

- 安装依赖项：

    - 对于 MacPorts::

        sudo port install gsed gawk binutils gperf grep gettext wget libtool autoconf automake make
    
    - 对于 homebrew::

        brew install gnu-sed gawk binutils gperftools gettext wget help2man libtool autoconf automake make

创建一个文件系统镜像（区分大小写）::

    hdiutil create ~/esp/crosstool.dmg -volname "ctng" -size 10g -fs "Case-sensitive HFS+"

挂载::

    hdiutil mount ~/esp/crosstool.dmg

创建指向您工作目录的符号链接::

    mkdir -p ~/esp
    ln -s /Volumes/ctng ~/esp/ctng-volume

前往新创建的目录 ::

    cd ~/esp/ctng-volume

下载并编译 crosstool-NG：

.. include:: /_build/inc/scratch-build-code.inc

编译工具链::

    ./ct-ng xtensa-esp32-elf
    ./ct-ng build
    chmod -R u+w builds/xtensa-esp32-elf

编译得到的工具链会被保存到 ``~/esp/ctng-volume/crosstool-NG/builds/xtensa-esp32-elf``。使用工具链前，请将 ``~/esp/ctng-volume/crosstool-NG/builds/xtensa-esp32-elf/bin`` 添加至 ``PATH`` 环境变量。

后续步骤
========

继续设置开发环境，请前往 :ref:`get-started-get-esp-idf`。
